

|  |
| --- |
| **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**  **БЕЛТРАК ВОЛ МАУНТ / BELTRAC® WALL MOUNT**  **МОДЕЛИ XXL / XXXL** |

1. **Назначение и область применения**

Организация и направление потока людей в общественных местах, а также ограничение прохода в целях безопасности. Благодаря длине ленты в 12 м или 22 м возможна координация и регулирование человекопотока на больших площадях.

1. **Комплектность**

1x Белтрак Волл Маунт.

1x комплект дюбелей и саморезов (в зависимости от модели).

1x настенная панель (модели XXL, XXXL).

1x настенное крепление для хвостовой части.

1х инструкция по монтажу.

1. **Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип: | Настенная катушка с вытяжной лентой |
| Условные обозначения / модели: | XXL / XXXL |
| Размеры корпуса (диаметр): | 170 мм |
| Цвет корпуса: | Полированный хром / чёрный |
| Материал корпуса: | Алюминий |
| Вес: | От 4 до 5 кг |
| Высота ленты: | 50 мм |
| Длина ленты: | 12 / 22 м |
| Цвет ленты (на выбор): | Салатовый / красно-белый / чёрный / чёрно-жёлтый |
| Материал ленты: | Плетёный полиэстер |
| Настенная панель, размер: | 100 х 220 мм |
| Настенное крепление, размер: | 25 х 77 мм |
| Тип крепления корпуса на стену: | Дюбель + саморез |

1. **Требования безопасности и техническое обслуживание.**
   1. Запрещается:

* ронять, нагревать, вскрывать изделие;
* нагружать корпус изделия;
* вытягивать ленту больше длины указанной в технических характеристиках;
* отпускать ленту на самосворачивание с расстояния более чем 1 метр.
  1. Техническое облуживание осуществляется исключительно специалистами официального дистрибьютера или компанией производителем.

**Внимание!** Нарушения, указанные в пункте 4.1, ведут к потере гарантии.

1. **Транспортировка и хранение**

Изделие поставляется заказчику в ударопрочной упаковке, в собранном виде. Хранить изделие в заводской упаковке рекомендуется в закрытом от прямых лучей солнца, сухом, хорошо проветриваемом помещении не более **2 (двух)** лет с момента поставки. После истечения указанного срока хранения необходима проверка специалистами официального дистрибьютера или компанией производителем.

1. **Конструкция изделия**

Корпус Белтрак Волл Маунт изготовлен из высокопрочного алюминия. Катушка с лентой крепится на заранее прикрепленную алюминиевую панель. Привод автоматического затягивания ленты оборудован ограничителем скорости, который понижает вероятность повреждения как корпуса изделия, так и находящихся рядом объектов. Тем не менее, это не исключает предупреждений пункта 4.1.

1. **Гарантийный срок**

На изделие распространяется гарантия в **1 год**, с момента поставки.

1. **Сведения об утилизации**

По истечении срока службы (эксплуатации) изделия возможно произвести демонтаж с последующей утилизацией. Демонтаж включает в себя разборку конструкции изделия, крепежных и комплектующих элементов. Утилизацию возможно произвести любым методом, не оказывающим отрицательного экологического воздействия на окружающую среду. Предусматривать специальные меры безопасности, а также применять специальные инструменты и приспособления при демонтаже и утилизации изделия не требуется. Не содержит драгоценных металлов.

1. **Сведения о производителе, продавце, контактная информация**

Производитель ВиаГайд ГмбХ (Via Guide GmbH)  
Страна происхождения изделия: Германия

Название торгующей организации в РФ ООО «Регионзнак»

Адрес торгующей организации 140000, г. Люберцы, Московская обл. Октябрьский проспект, дом 127, 1 этаж, помещение 4.

Контактная информация: Телефон: +7(495) 554-74-74,

Факс: +7(495)503-11-22

Сайт: www.regionznak.de